根管长度测量仪（进口）：
[bookmark: _GoBack]一、用途：用于准备测量根管工作长度，定位根尖孔位置
二、配件组成：主机、充电器、测量电缆、唇夹、连接钩、连接叉、保修证、原版产品说明书及译文
三、技术规格及功能要求
1.使用TFT彩色显示屏，界面清晰简洁
2.具有DR’S CHOICE根尖定位线功能，能自定义医生习惯的根尖位置
3.具备演示模式，可利用内置的演示模式熟悉设备和演示设备操作
4．多频比值法根尖定位技术，可显示根管冠三分之一，中三分之一，根尖三分之一，根尖区可放大显示
5. 有自动关闭功能，超过时间未使用自动关闭
6. 根管测量结果稳定可靠
7. 可折叠放置




根管马达
[bookmark: OLE_LINK7]一、用途：高效、快捷、安全预备根管
二、配件组成：主机，带线马达手持件及连接器，反角手机，手机支架，F型喷嘴，电源适配器，用户手册
三、.技术规格和功能要求：
1. 彩色屏幕，可清晰辨认的锉号显示
2. 无脚踏板，On / Off按钮设置在马达手柄上
3. 微型反角弯机头，提供足够的视野入口
4. 支持单支锉根管成型，双向旋转，超过设定扭力自动反转
5. 多个预编程程序，可设置多个个性化程序，广泛适用不同品牌根管锉
6. 产品安全系统稳定，有效安全预备根管，成熟的后勤保障服务





热牙胶充填系统
该系统包括携热笔和注胶枪两部分
携热笔：
配件：主机，发热针，充电底座，电源适配器
技术规格和功能要求：
1. 无线笔式，360°环型开关，开关环包含工作指示灯，有工作提示音，可根据左右手习惯调整屏幕角度
2. 多个型号、锥度的工作尖，工作尖六角梅花设计，方向可调整
3. 快速加温，快速冷却，不同工作模式下加热温度可调
4. 工作尖在加热过程中只有尖端及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套
5. 自动断电保护，根据不同模式下对应温度选择自动断电时间
6. 配件：主机，发热针，充电底座，电源适配器

注胶枪
配件：主机，牙胶针，扳手，充电底座，电源适配器
技术规格和功能要求：
1. 无线笔式，工作尖银针可360°旋转，配备预弯扳手
2. OLED 屏幕，显示工作温度与电量、牙胶使用剩余量
3. 全自动电动马达注射，可调整注射速度
4. 加热快，短时间可达设定工作温度，具备自动清洗功能，不漏胶溢胶
5. 工作模式温度区间大，匹配市面上大多数牙胶棒
6. 多种型号纯银工作尖







高速涡轮手机
技术规格和功能参数：
1.转速(每分)约400000，头部直径约12mm，头部高度约13mm
2.全瓷滚珠轴承
3.单点或多点喷雾
4.按压式换针
5.符合人体工程学设计，镀铬机身
6.带有双重防回吸功能的机头保护系统装置（PHS）



微动力系统
一.用途：电力驱动的稳定高速手机，提供稳定动力、恒定转速、独立无菌水路
二．配件组成：主机、水箱、供水管、无线脚踏板、增速手机（2把）、电池、电源线、手柄座
三．技术规格及功能要求：
1.全视角高清屏幕，图形化交互，主机屏幕尺寸不小于6寸
2.马达灯光可调强弱，设备安全性高，LED光源，光辐射安全等级——无危险类（GB/T 20145-20《灯和灯系统的光生物安全性》），防电击程度分类——B型应用部分（基础防护类型，适用于不与患者直接接触或仅通过非导电部分接触的设备），主机防进液程度IPX1（垂直滴水无有害影响），无极变速多功能无线脚踏，防水等级IPX7（设备在1米水深浸泡30分钟后，内部无有害进水）
3.具备拔牙、高速、低速三种模式，可适配多种转速比的弯机、直机
4.无需连接牙椅、水、气，插电可用，有无菌水、自带水箱双供水系统，内置过滤系统，内部水路可加热，雾化功能水雾均匀，水量可自由调节
5.满电状态使用时间不低于120小时





