眼科YAG激光治疗仪技术参数

一、激光参数：
1.激光波长：1064 nm
2.激光模式：多模。

3.激光脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲和3脉冲。

※4.激光脉冲宽度：4.5ns

※5.激光脉冲序列的最大可发射重复频率：2.5Hz。
6.激光输出能量复现性：RP ≤±20 % 。

※7.激光光束汇聚角：18°
8.焦平面光斑直径：30μm
9.瞄准激光波长：630 nm～655 nm 
10.瞄准激光的输出功率PC：<0.4 mW；
二、裂隙灯参数：
1.改变倍率形式：转股式五档变倍
2.类型： 下光源裂隙灯  交角平行式（伽利略型）

目镜：12.5×
※4.总倍率及视场：6× 10×  16×  25× 40×

5.裂隙宽度：0mm~14mm连续可调

6.裂隙高度：1mm~14mm连续可调

7.裂隙角度：0-180°旋转，垂直到水平方向连续可调

※8.滤色片：隔热片、无赤片、钴兰片

9.照明灯泡：6V/20W卤钨灯泡

10.最大照度：＞12万Lx

